Huiswerk solid surface

1 Hoe werd solid surface genoemd toen het voor het eerst ontdekt en geproduceerd werd ?

**Dat werd een Corian genoemd.**

2 Noem 3 positieven aan het gebruik van solid surface voor een keukenblad.

**1. Weinig onderhoud**

**2. Net uiterlijk**

**3. Ziet er luxe uit**

3 Waarvan wordt solid surface gemaakt?

**70% aluminium, 25% acrylaat, 3% natuurlijke kunststof, 2% bindmiddel**

4 Noem 4 toepassingen van solid surface ?

**Displays, keukenblad, vloer**

5 Benoem de eigenschappen van solidsurface waardoor het makkelijk te frezen is?

**het is makkelijk te frezen omdat het uit fijne deeltjes bestaat en niet afbrokkelt.**

6 Benoem de verschillende gradaties van hoe je solid surface kan schuren en vernoem hier ook de benodigde ruwheid van het schuurmateriaal bij?

**Je bouwt het op van 200, 300, 400, 500 etc. en uiteindelijk polijstpasta.**